AUSTAL2000N, Beispiele zum Rechnen mit nasser Deposition
========================================================

Die Beispiele zur Demonstration des Rechnens mit nasser 
Deposition stehen im Verzeichnis test/rain. Es werden 
immer folgende Stoffe verwendet:

bzl keine Deposition
nh3 trockene und nasse Deposition
pm  trockene und nasse Deposition
so2 trockene und nasse Deposition
hg0 nur trockene Deposition

Für Zeitreihenrechnungen mit nasser Deposition wird 
eine Zeitreihe bzw. AKTerm über 24 Stunden verwendet, 
die eine Spalte mit Angaben zur Niederschlagsrate
enthält. 

Die Beispielrechnungen stehen in folgenden 
Unterverzeichnissen:

aks    
Normale Ausbreitungsrechnung mit der AKS anonym.aks 
ohne Niederschlag.

aks-ri 
Ausbreitungsrechnung mit der 4-dimensionalen AKS 
artm2000.aks unter Berücksichtigung nasser Deposition.

akt 
Normale Ausbreitungsrechnung mit der AKTerm 
1tag.akterm ohne Berücksichtigung von nasser 
Deposition.

akt-ri 
Ausbreitungsrechnung mit der AKTerm 1tag.akterm 
unter Berücksichtigung von nasser Deposition.

akt-ri-nodilute 
Ausbreitungsrechnung mit der AKTerm 1tag.akterm 
unter Berücksichtigung von nasser Deposition, aber 
ohne Ausdünnung der Fahne (Option NODILUTE).

ser 
Normale Ausbreitungsrechnung mit der Zeitreihe 
zeitreihe.akterm (erzeugt aus der AKTerm 
1tag.akterm) ohne Berücksichtigung von nasser 
Deposition.

ser-ri 
Ausbreitungsrechnung mit der Zeitreihe 
zeitreihe.akterm (erzeugt aus der AKTerm 
1tag.akterm) unter Berücksichtigung von nasser 
Deposition.

ser-ri-so2 
Wie Beispiel ser-ri, aber es ist 
zusätzlich zur Niederschlagsrate auch noch 
die Quellstärke von so2 zeitabhängig.

--------------------------------------------------------

AUSTAL2000N, examples for runs with wet deposition
==================================================

The examples that demonstrate runs with wet deposition
are located in directory test/rain. All examples apply
the following substances:

bzl no deposition
nh3 dry and wet deposition
pm  dry and wet deposition
so2 dry and wet deposition
hg0 only dry deposition

For runs with wet deposition based on a time series,
a time series and a AKterm covering 24 hours are 
applied. They contain a column with precipitation 
rates.

The example runs are located in the following 
subdirectories:

aks
Usual dispersion calculation with the AKS anonym.aks
without precipitation.

aks-ri 
Dispersion calculation with the 4-dimensional AKS 
artm2000.aks with wet deposition.

akt 
Usual dispersion calculation with the AKTerm 
1tag.akterm without wet deposition.

akt-ri 
Dispersion calculation with the AKTerm 1tag.akterm
with wet deposition.

akt-ri-nodilute 
Dispersion calculation with the AKTerm 1tag.akterm
with wet deposition but without dilution of the
plume due to wet deposition (option NODILUTE).

ser 
Usual dispersion calculation with the time series 
series.dmna (created from AKTerm 1tag.akterm)
without wet deposition.

ser-ri 
Dispersion calculation with the time series 
series.dmna (created from AKTerm 1tag.akterm)
with wet deposition.

ser-ri-so2 
Like example ser-ri, but in addition to the 
precipitation rate also the emission rate of so2
is time-dependent.

--------------------------------------------------------
