{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":307,"n_cols":8,"rows_kept":307,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[" \"Ökodesign-Kalender\""]
["Vergangene und zukünftige Ereignisse der Durchführungsverordnungen der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EU und der Richtlinie 2010/30/EU bzw. Verordnung 2017/1369 zur Energieverbrauchskennzeichnung."]
["Etwaige Verordnungs-Änderungen und -Korrekturen sind bereits enthalten."]
["Stand: 18.12.2019"]
[null,null,null,null,"Nach dem Öffnen der Datei (oder nach dem Eingeben von Daten) auf diese Schaltfläche klicken, um die Daten nach Datum zu sortieren. Dann \"rutscht\" die \"Heute\"-Zeile an den richtigen Platz und alles andere in die richtige Reihenfolge."]
["Datum","Ökodesign oder Kennzeichnung?","EU-Verordnung","Produktbereich","Produktgruppe","Änderung/Anforderung","Link zur Verordnung","FG/Ansprechpartner im UBA"]
["2009-01-07","Ökodesign","1275/2008","Standby","Standby- und Schein-Aus-Verluste ","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1275&rid=5"]
["2009-02-25","Ökodesign","107/2009","Elektronik","Einfache Set-Top-Boxen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:DE:PDF"]
["2009-04-13","Ökodesign","245/2009","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0245&rid=2"]
["2009-04-13","Ökodesign","244/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&rid=2"]
["2009-04-27","Ökodesign","278/2009","Elektronik","Externe Netzteile","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&rid=3"]
["2009-08-12","Ökodesign","640/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&rid=2"]
["2009-08-12","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2009-08-12","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2009-08-12","Ökodesign","641/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Umwälzpumpen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641&rid=3"]
["2009-09-01","Ökodesign","244/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","1. Stufe: Lampenwirkungsgrad (ausgenommen Glühlampen mit Sockel S14, S15, S19, weniger strenge Anforderung für Klarglaslampen 60-950 lm), Betriebseigenschaften von Kompaktleuchtstofflampen und anderen Lampen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&rid=2"]
["2009-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","Geltung der Bestimmungen der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2009-10-09","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","Inkrafttreten der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2010-01-07","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","1. Stufe: Verbrauch im Aus- und Bereitschaftszustand ≤ 1W","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2010-01-07","Ökodesign","1275/2008","Standby","Standby- und Schein-Aus-Verluste ","1. Stufe: Aus-Zustand: max. 1 W, Bereitschaftszustand: max. 1 W bzw. 2 W bei Statusanzeige, Verfügbarkeit eines Ruhezustands","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1275&rid=5"]
["2010-02-25","Ökodesign","107/2009","Elektronik","Einfache Set-Top-Boxen","1. Stufe: Verbrauch im Betriebsmodus ≤ 5W, im Standby-Modus ≤ 1W, für Dekodieren hochauflösender Signale ≤ 3W, automatische Standby-Schaltung nach 3h, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:DE:PDF"]
["2010-04-13","Ökodesign","245/2009","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","1. Stufe: Wirkungsgrad von Lampen (T8- und T5-Lampen, Einsockel-Leuchtstofflampen und kreisförmige T9- und T5-Lampen), Farbwiedergabeindex ≥ 80 bei Leuchtstofflampen, Effizienz von Vorschaltgeräten und Leuchten, Produktinformationen für Lampen und Vorschaltgeräte","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0245&rid=2"]
["2010-04-13","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Geltung der Bestimmungen der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2010-04-25","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Inkrafttreten der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2010-04-27","Ökodesign","278/2009","Elektronik","Externe Netzteile","1. Stufe: Leistungsaufnahmen bei Nulllast ≤ 0,5W, Effizienz im Betrieb, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&rid=3"]
["2010-07-01","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","1. Stufe: EEI < 55 (Kompressorkühlgeräte), EEI < 150 (Absorptionskühlgeräte und Kühlgeräte anderer Art), Informationen für Weinlagerschränke und Haushaltskühlgeräte","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2010-08-20","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","1. Stufe: Leistungsaufnahme im Einzustand (abhängig von der Bildschirmfläche)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2010-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","2. Stufe: Lampenwirkungsgrad (ausgenommen Glühlampen mit Sockel S14, S15, S19,  weniger strenge Anforderung für Klarglaslampen 60-725 lm), Produktionformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2010-10-13","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Zwischenstufe: Produktinformationen für Leuchten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2010-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2010-12-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2010-12-20","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2010-12-20","Energiekennzeichnung","1060/2010","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:DE:PDF"]
["2010-12-20","Energiekennzeichnung","1059/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:DE:PDF"]
["2010-12-20","Energiekennzeichnung","1061/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0047:0063:DE:PDF"]
["2011-04-26","Ökodesign","327/2011","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Ventilatoren","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:DE:PDF"]
["2011-04-27","Ökodesign","278/2009","Elektronik","Externe Netzteile","2. Stufe: Leistungsaufnahmen bei Nulllast, Effizienz im Betrieb","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&rid=3"]
["2011-06-16","Ökodesign","640/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","1. Stufe: Effizienzniveau IE2, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&rid=2"]
["2011-07-26","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2011-08-20","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","2. Stufe: Verbrauch im Auszustand ≤ 0,3W, im Bereitschaftszustand ≤ 0,5W, Schaltung in den Aus- oder Bereitschaftszustand nach 4h, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2011-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","3. Stufe: Lampenwirkungsgrad (ausgenommen Glühlampen mit Sockel S14, S15, S19,  weniger strenge Anforderung für Klarglaslampen 60-450 lm)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2011-11-30","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Kennzeichnung Fernseher A…G","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2011-11-30","Energiekennzeichnung","1060/2010","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","Kennzeichnung A+++…D bzw. …G","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:DE:PDF"]
["2011-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","1 Stufe: EEI < 71 für sämtliche Haushaltsgeschirrspüler; IC > 1,12; EEI < 80 wenn Nennkapazität mit 10 Gedecken und Breite ≤ 45 cm","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2011-12-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","1. Stufe: EEI < 68 und Wt ≤ 5 × c + 35 bei sämtlichen Haushaltswaschmaschinen; IW > 1,03 wenn Nennkapazität > 3 kg; IW > 1,00 wenn Nennkapazität ≤ 3 kg","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2011-12-20","Energiekennzeichnung","1059/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Kennzeichnung A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:DE:PDF"]
["2011-12-20","Energiekennzeichnung","1061/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Kennzeichnung A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0047:0063:DE:PDF"]
["2012-02-25","Ökodesign","107/2009","Elektronik","Einfache Set-Top-Boxen","2. Stufe: Verbrauch im Standby-Modus ≤ 0,5W, beim Dekodieren hochauflösender Signale ≤ 1W, für Festplatte ≤ 6W, für zweiten Empfänger ≤ 1W","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:DE:PDF"]
["2012-03-30","Energiekennzeichnung","1060/2010","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","bestimmte Anforderungen an Lieferanten und Händler","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:DE:PDF"]
["2012-03-30","Ökodesign","206/2012","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Klimageräte bis 12 kW","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:DE:PDF "]
["2012-04-01","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","2. Stufe:  Leistungsaufnahme im Einzustand (abhängig von der Bildschirmfläche)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2012-04-13","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","2. Stufe: Wirkungsgrad von Lampen (Zweisockel-Leuchtstofflampen und Hochdruckentladungslampen), Mindestanforderungen an Lampenlichtstromerhalt und Lampenüberlebensfaktor bei Leuchtstofflampen und Hochdruck-Natriumdampflampen, Effizienz von Vorschaltgeräten und Leuchten, Produktinformationen für Vorschaltgeräte und Leuchten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2012-04-20","Energiekennzeichnung","1059/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","bestimmte Anforderungen an Lieferanten und Händler","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:DE:PDF"]
["2012-04-20","Energiekennzeichnung","1061/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","bestimmte Anforderungen an Lieferanten u. Händler","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0047:0063:DE:PDF"]
["2012-05-29","Energiekennzeichnung","392/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0001:0026:DE:PDF"]
["2012-06-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","2. Stufe: Allgemeine Ökodesign-Anforderungen an Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2012-06-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Inkrafttreten der Allgemeinen Ökodesign-Anforderungen an Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2012-07-01","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","2. Stufe: EEI < 44 (Kompressorkühlgeräte), EEI < 125 (Absorptionskühlgeräte und Kühlgeräte anderer Art)","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2012-07-16","Ökodesign","547/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Wasserpumpen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF"]
["2012-08-01","Ökodesign","641/2009 u. 622/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Umwälzpumpen","Inkrafttreten der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0641-20120801&rid=1"]
["2012-08-12","Ökodesign","642/2009","Elektronik","Fernseher","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0642&rid=2"]
["2012-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","4. Stufe: Lampenwirkungsgrad (ausgenommen Glühlampen mit Sockel S14, S15, S19)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2012-10-16","Energiekennzeichnung","874/2012","Beleuchtung","elektrische Lampen und Leuchten","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF"]
["2012-11-01","Ökodesign","932/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF"]
["2012-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","3. Stufe: Allgemeinen Ökodesign-Anforderungen an Berechnung der Leistungsaufnahme","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2012-12-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Inkrafttreten der Allgemeinen Ökodesign-Anforderungen an Berechnung des Energieverbrauchs","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2013-01-01","Ökodesign","206/2012","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Klimageräte bis 12 kW","1. Stufe: SEER ≥ 3,6 und SCOP ≥ 3,4 für Klimageräte, weitere Anforderungen für Ein-/Zweikanal-Klimageräte, niedrigere Anforderungen bei Kältemitteln mit GWP ≤ 150, Anforderungen an Bereitschafts-/Aus-Zustand für einige Geräte, Schallleistungspegel, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:DE:PDF "]
["2013-01-01","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Kennzeichnung Luftkonditionierer A…G, Ein-/Zweikanalgeräte A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2013-01-01","Ökodesign","641/2009 u. 622/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Umwälzpumpen","1. Stufe: EEI ≤ 0,27 für externe Nassläufer-Umwälzpumpen (ausgenommen bestimmte Pumpen), Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0641-20120801&rid=1"]
["2013-01-01","Ökodesign","327/2011","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Ventilatoren","1. Stufe: Anforderungen an die Energieeffizienz, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:DE:PDF"]
["2013-01-01","Ökodesign","547/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Wasserpumpen","1. Stufe: Wirkungsgrad im Bestpunkt, bei Teillast und bei Überlast, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF"]
["2013-01-03","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2013-01-07","Ökodesign","1275/2008","Standby","Standby- und Schein-Aus-Verluste ","2. Stufe: Aus-Zustand: max. 0,5 W, Bereitschaftszustand: max. 0,5 W bzw. 1 W bei Statusanzeige, Verfügbarkeit der Verbrauchsminderungsfunktion","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1275&rid=5"]
["2013-04-27","Ökodesign","278/2009","Elektronik","Externe Netzteile","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&rid=3"]
["2013-05-29","Energiekennzeichnung","392/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","Kennzeichnung A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0001:0026:DE:PDF"]
["2013-07-01","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","2. Stufe: Haushaltskühlgeräte (< 10l) müssen automatisch in einen Betriebszustand mit einer Leistungsaufnahme von 0W nach 1h schalten, Kühl-Gefriergeräte mit einem Kompressor benötigen eine Wintereinstellung o.ä., Schnelleinfrierfunktion schaltet nach 72h auf Normalbetrieb","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2013-07-17","Ökodesign","617/2013","Elektronik","Computer und Computerserver","0. Stufe: Übernahme der Anforderungen aus der Standby-Verordnung 1275/2008, Anforderungen an Niedrigstverbrauchszustand, an Verbrauchsminderungsfunktion","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:DE:PDF"]
["2013-07-17","Ökodesign","617/2013","Elektronik","Computer und Computerserver","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:DE:PDF"]
["2013-08-02","Energiekennzeichnung","665/2013","Staubsauger","Staubsauger","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:DE:PDF"]
["2013-08-02","Ökodesign","666/2013","Staubsauger","Staubsauger","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:DE:PDF"]
["2013-09-01","Energiekennzeichnung","874/2012","Beleuchtung","elektrische Lampen und Leuchten","Kennzeichnung Lampen: A++…E","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF"]
["2013-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","1. Stufe: Anforderungen an Betriebseigenschaften für Lampen mit gebündeltem Licht (ausgenommen Hochdruckentladungslampen) und für LED-Lampen mit gebündeltem und ungebündeltem Licht","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2013-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","1. Stufe: EEI = 1,75 für Netzspannungsglühlampen wenn Φuse > 450 lm; EEI = 1,20 für sonstige Glühlampen wenn Φuse ≤ 450 lm; EEI = 0,95 für sonstige Glühlampen wenn Φuse > 450 lm; EEI = 0,5 für Hochdruckentladungslampen und sonstige Lampen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2013-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","1. Stufe: Informationsanforderungen für Lampen mit gebündeltem Licht und Spezialprodukte","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2013-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","5. Stufe: Lampenwirkungsgrad, Betriebseigenschaften von Kompaktleuchtstofflampen und anderen Lampen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2013-09-11","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","Inkrafttreten der Verordnung 801/2013; Ausnahme vernetzter Geräte aus der Anforderung, eine Verbrauchsminderungsfunktion zu haben","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2013-09-26","Ökodesign","813/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF"]
["2013-09-26","Energiekennzeichnung","811/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte und Verbundanlagen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0001:0082:DE:PDF"]
["2013-09-26","Energiekennzeichnung","812/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0083:0135:DE:PDF"]
["2013-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2013-09-29","Energiekennzeichnung","392/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","bestimmte Pflichten der Lieferanten und Händler","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0001:0026:DE:PDF"]
["2013-11-01","Ökodesign","932/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","1. Stufe: EEI < 85; Kondensationseffizienz ≥ 60 % bei Kondensationshaushaltswäschetrocknern","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF"]
["2013-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","4. Stufe: EEI < 71 wenn Nennkapazität mit 10 Gedecken und Breite ≤ 45 cm; EEI < 63 wenn Nennkapazität ≥ 11 Gedecke oder Nennkapazität mit 10 Gedecke und Breite > 45 cm; ID > 1,08 wenn Nennkapazität ≥ 8 Gedecke; ID > 0,86 wenn Nennkapazität ≤ 7 Gedecke","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2013-12-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","2. Stufe: EEI < 59 wenn Nennkapazität ≥ 4 kg; Wt ≤ 5 × c1/2 + 35 (Teilbefüllung);  Angebot 20°C-Zyklus erforderlich","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2014-01-01","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Kennzeichnung Fernseher A+…F","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2014-01-01","Ökodesign","206/2012","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Klimageräte bis 12 kW","2. Stufe: verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz und den Bereitschafts-/Aus-Zustand (für einige Geräte), Verbrauchsminderungsfunktion","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:DE:PDF "]
["2014-01-01","Ökodesign","547/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Wasserpumpen","Überprüfung der Toleranzen bei Berechnung der Energieeffizienz","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF"]
["2014-01-27","Ökodesign","640/2009 u. 4/2014","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","Inkrafttreten der Änderungsverordnung 4/2014","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0004&qid=1403082502332&from=EN"]
["2014-02-20","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2014-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2014-02-25","Ökodesign","107/2009","Elektronik","Einfache Set-Top-Boxen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:DE:PDF"]
["2014-03-01","Energiekennzeichnung","874/2012","Beleuchtung","elektrische Lampen und Leuchten","bestimmte Pflichten der Lieferanten und Händler","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF"]
["2014-03-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","Zwischenstufe: bestimmte Betriebseigenschaften für LED-Lampen und Kompaktleuchtstofflampen mit gebündeltem Licht","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2014-04-13","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2014-04-13","Ökodesign","244/2009 u. 859/2009","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2014-06-06","Energiekennzeichnung","518/2014","allgemein","Online-Labelling von Geschirrspülern, Haushaltskühlgeräten, Waschmaschinen, Fernsehern, Klimaanlagen, Wäschetrocknern, Lampen und Leuchten, Staubsaugern, Raumheizgeräten und Warmwasserbereitern","Inkrafttreten der Änderungsverordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0518&qid=1403083730719&from=EN"]
["2014-06-11","Ökodesign","548/2014","Transformatoren","Leistungstransformatoren","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1403082761132&from=EN"]
["2014-07-01","Ökodesign","617/2013","Elektronik","Computer und Computerserver","1. Stufe: Anforderungen an Produktinformationen, an jährlichen Gesamtenergieverbrauch (ETEC), Ruhezustand, Aus-Zustand, Mindesteffizienz interner Netzteile, verschärfte Anforderungen an Verbrauchsminderungsfunktion","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:DE:PDF"]
["2014-07-01","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","3. Stufe: EEI < 42 (Kompressorkühlgeräte), EEI < 110 (Absorptionskühlgeräte und Kühlgeräte anderer Art)","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2014-07-27","Ökodesign","640/2009 u. 4/2014","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","Geltung der Änderungsverordnung 4/2014","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0004&qid=1403082502332&from=EN"]
["2014-08-12","Ökodesign","643/2009","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:DE:PDF"]
["2014-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","2. Stufe: bestimmte verschärfte Anforderungen an die Betriebseigenschaften für sonstige Lampen mit gebündeltem Licht (mit Ausnahme von LED-Lampen, Kompaktleuchtstofflampen und Hochdruckentladungslampen)","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2014-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","2. Stufe: EEI = 1,75 für alle Netzspannungsglühlampen; EEI = 0,95 für alle sonstigen Glühlampen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2014-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","2. Stufe: Informationsanforderungen für Geräte, die für die Installation zwischen dem Netz und den Lampen ausgelegt sind, mit Ausnahme von Leuchten, sowie für Betriebsgeräte für Lampen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2014-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","2. Stufe: Kompatibiliät von Geräten, die für die Installation zwischen dem Netz und den Lampen ausgelegt sind, mit Lampen mit EEI ≤ 0,24 für Lampen mit ungebündeltem Licht bzw. EEI ≤ 0,40 für Lampen mit ungebündeltem Licht","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2014-09-01","Energiekennzeichnung","665/2013","Staubsauger","Staubsauger","1. Stufe: A…G","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:DE:PDF"]
["2014-09-01","Ökodesign","666/2013","Staubsauger","Staubsauger","1. Stufe: Anforderungen an Produktinformationen, jährlichen Energieverbrauch < 62 kWh/a, Nennleistungsaufnahme <1600 W, Staubaufnahme dpuc ≥ 0,7 und dpuhf ≥ 0,95","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:DE:PDF"]
["2014-11-01","Ökodesign","932/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","2. Stufe: Allgemeine Ökodesign-Anforderungen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF"]
["2014-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2014-12-01","Ökodesign","1015/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:EN:PDF"]
["2014-12-15","Ökodesign","1253/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Lüftungsanlagen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1253&qid=1425310401561&from=DE"]
["2014-12-15","Energiekennzeichnung","1254/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Wohnraumlüftungsgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.DEU"]
["2014-12-20","Energiekennzeichnung","1060/2010","Kühlgeräte","Haushalts- Kühl- und Gefriergeräte ","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:DE:PDF"]
["2014-12-20","Energiekennzeichnung","1059/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:DE:PDF"]
["2014-12-20","Energiekennzeichnung","1061/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0047:0063:DE:PDF"]
["2015-01-01","Ökodesign","640/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","2. Stufe: Effizienzniveau IE3 oder IE2 mit Drehzahlregelung für Nennausgangsleistung 7,5 – 375 kW","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&rid=2"]
["2015-01-01","Ökodesign","642/2009 u. 801/2013","Elektronik","Fernseher","Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: max. 12 W (HiNA) bzw. max. 6 W (andere), Möglichkeit zur Deaktivierung der drahtlosen Netzwerkverbindung(en), Verbrauchsminimierungsfunktion bei vernetzten Fernsehgeräten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0801&rid=1"]
["2015-01-01","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","1. Stufe: Haushaltselektrobacköfen und Haushaltsgasbacköfen A+++…D; Dunstabzugshauben: A…G","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2015-01-01","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Kennzeichnung Luftkonditionierer A+…F","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2015-01-01","Energiekennzeichnung","518/2014","allgemein","Online-Labelling von Geschirrspülern, Haushaltskühlgeräten, Waschmaschinen, Fernsehern, Klimaanlagen, Wäschetrocknern, Lampen und Leuchten, Staubsaugern, Raumheizgeräten und Warmwasserbereitern","1. Stufe: Anforderungen an die Produktinformation (elektronisches Etikett und elektronisches Produktdatenblatt)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0518&qid=1403083730719&from=EN"]
["2015-01-01","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","3. Stufe: Anforderungen an die maximale Wartezeit, nach der Kaffeemaschinen automatisch in einen Ruhezustand versetzt werden","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2015-01-01","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","3. Stufe: Stromverbrauch im vernetzten Bereitschaftsbetrieb max. 12 W (HiNA) bzw. 6 W (andere), Möglichkeit zur Deaktivierung der drahtlosen Netzwerkverbindung(en), Verbrauchsminimierungsfunktion bei vernetzten Geräten; Produktinformationen für vernetzte Geräte","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2015-01-01","Ökodesign","327/2011","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Ventilatoren","2. Stufe: Verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:DE:PDF"]
["2015-01-01","Ökodesign","547/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Wasserpumpen","2. Stufe: Wirkungsgrad im Bestpunkt, bei Teillast und bei Überlast","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF"]
["2015-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","1. Stufe: Anforderungen Haushaltsbacköfen EEIcavity < 146; Haushaltskochmulden ECelectric hob < 210 Wh/kg und EEgas hob > 53 %; Haushaltsdunstabzugshauben EEIhood < 120 und FDEhood > 3 sowie Anforderungen an Beleuchtungsstärke und Umschalten auf maximalen Luftstrom von 650 m3/h; Anforderungen an die Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2015-04-13","Ökodesign","245/2009 u. 347/2010","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","Zwischenstufe: Wirkungsgrad von Lampen (Hochdruckentladungslampen)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2015-04-26","Ökodesign","327/2011","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Ventilatoren","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:DE:PDF"]
["2015-07-01","Ökodesign","548/2014","Transformatoren","Leistungstransformatoren","1. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieleistung oder -effizienz von Mittelleistungstransformatoren und an die Energieeffizienz von Großleistungstranformatoren; Anforderungen an die Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1403082761132&from=EN"]
["2015-07-28","Energiekennzeichnung (Berichtigung)","874/2012","Beleuchtung","elektrische Lampen und Leuchten","Berichtigung der VO 874/2012","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0874R(01)&qid=1473685431743&from=DE"]
["2015-07-28","Energiekennzeichnung","2015/1094","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&qid=1473750755007&from=DE"]
["2015-07-28","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2015-08-01","Ökodesign","641/2009 u. 622/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Umwälzpumpen","2. Stufe: EEI ≤ 0,23, Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0641-20120801&rid=1"]
["2015-08-10","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2015-08-10","Ökodesign","2015/1188","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1188&qid=1473682381147&from=DE"]
["2015-08-10","Ökodesign","2015/1185 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=DE"]
["2015-08-10","Ökodesign","2015/1189 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&qid=1473665650261&from=DE"]
["2015-08-10","Energiekennzeichnung","2015/1187","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&qid=1473682248631&from=DE"]
["2015-08-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","Zwischenstufe: Niedrigverbrauchsmodi bei Haushaltsdunstabzugshauben","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2015-09-26","Ökodesign","813/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte","1. Stufe: Anforderungen an die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz von Kombiheizgeräten, Schallleistungspegel von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten mit Wärmepumpe, Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF"]
["2015-09-26","Energiekennzeichnung","811/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte und Verbundanlagen","1. Stufe: Raumheizung: A++…G, Warmwasser (bei Kombigeräten): A…G, Verbundanlagen: A+++…G","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0001:0082:DE:PDF"]
["2015-09-26","Energiekennzeichnung","812/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","1. Stufe: A…G für Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher; A+++…G für Verbundanlagen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0083:0135:DE:PDF"]
["2015-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","1. Stufe: Anforderungen an die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, an das Speichervolumen von Speicher-Warmwasserbereitern, an den Schallleistungspegel von Warmwasserbereitern mit Wärmepumpe, an die Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2015-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","Überprüfung zur Festlegung separater Ökodesign-Anforderungen an verschiedene Arten von Warmwasserbereiter","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2015-09-30","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","Nachweis, dass Netzspannungsglühlampen in Verkehr sind die den EEI der 3. Stufe erreichen und weitere Bedingungen erfüllen, damit diese Stufe in Kraft treten kann","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2015-10-16","Energiekennzeichnung","874/2012","Beleuchtung","elektrische Lampen und Leuchten","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:DE:PDF"]
["2015-11-01","Ökodesign","932/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","3. Stufe: EEI < 76 für Kondensationshaushaltswäschetrockner; Kondensationseffizienz ≥ 70 % bei Kondensationshaushaltswäschetrocknern","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF"]
["2015-12-20","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2016-01-01","Ökodesign","617/2013","Elektronik","Computer und Computerserver","2. Stufe: verschärfte Anforderungen an jährlichen Gesamtenergieverbrauch (ETEC), ","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:DE:PDF"]
["2016-01-01","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","2. Stufe: Dunstabzugshauben: A+…F","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2016-01-01","Ökodesign","1253/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Lüftungsanlagen","1. Stufe: Wohnraumlüftungsanlagen: u.a. darf der spezifische Energieverbrauch nicht mehr als 0 kWh/(m2 * a) betragen; Nichtwohnraumlüftungsanlagen: Anforderungen an Mehrstufenantrieb/Drehzahlregelung, Wärmerückgewinnung sowie die Energieeffizienz; beide: Informationsanforderungen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1253&qid=1425310401561&from=DE"]
["2016-01-01","Energiekennzeichnung","1254/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Wohnraumlüftungsgeräte","Kennzeichnung A+…G","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.DEU"]
["2016-01-03","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2016-01-07","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2016-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","2. Stufe: Anforderungen Haushaltsbacköfen EEIcavity < 121","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2016-02-27","Ökodesign (Änderungsverordnung)","2015/1428","Beleuchtung","Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht; Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und Leuchten zu ihrem Betrieb ","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1428&qid=1473682573422&from=DE"]
["2016-07-01","Energiekennzeichnung","2015/1094","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","1. Stufe: A … G","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&qid=1473750755007&from=DE"]
["2016-07-01","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","1. Stufe: Anforderungen an die Mindestenergieeffizienz von gewerblichen Kühllagerschränken und Schnellkühlern/-frostern (EEI<115), Hochleistungskühllagerschränken (EEI<115), Verflüssigungszusätzen, Prozesskühlern, an die Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2016-07-16","Ökodesign","547/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Wasserpumpen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0028:0036:DE:PDF"]
["2016-07-26","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2016-08-12","Ökodesign","640/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&rid=2"]
["2016-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","3. Stufe: EEI = 0,95 für Netzspannungsglühlampen (unter best. Bedingungen); EEI = 0,36 für Hochdruckentladungslampen; EEI = 0,20 für sonstige Lampen","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2016-09-01","Ökodesign","1194/2012","Beleuchtung","Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörige Geräte","3. Stufe: verschärfte Anforderungen an Betriebseigenschaften für Kompaktleuchtstofflampen mit gebündeltem Licht und  sonstige Lampen mit gebündeltem Licht (ausgenommen LED-Lampen, Kompaktleuchtstofflampen und Hochdruckentladungslampen)","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:DE:PDF"]
["2016-12-01","Ökodesign","1016/2010","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","5. Stufe: EEI < 63 wenn Nennkapazität gleich 8 oder 9 Gedecken oder 10 Gedecken und Breite ≤ 45 cm","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:EN:PDF"]
["2017-01-01","Ökodesign","640/2009","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren","3. Stufe: Effizienzniveau IE3 oder IE2 mit Drehzahlregelung für alle","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0640&rid=2"]
["2017-01-01","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Kennzeichnung Fernseher A++…E","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2017-01-01","Ökodesign","642/2009 u. 801/2013","Elektronik","Fernseher","Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb max. 8 W (HiNA) bzw. 3 W (andere), Änderungen bei den Anforderungen betreffend den vernetzten Bereitschaftsmodus","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0801&rid=1"]
["2017-01-01","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Kennzeichnung Luftkonditionierer A++…E","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2017-01-01","Ökodesign","1253/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Lüftungsanlagen","Überprüfung bzgl. möglicher Anforderungen an Luftleckquoten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1253&qid=1425310401561&from=DE"]
["2017-01-01","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","4. Stufe: Stromverbrauch im vernetzten Bereitschaftsbetrieb max. 8 W (HiNA) bzw. 3 W (andere), Änderungen bei den Anforderungen betreffend den vernetzten Bereitschaftsmodus","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2017-01-01","Ökodesign","641/2009 u. 622/2012","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Umwälzpumpen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0641-20120801&rid=1"]
["2017-01-09","Ökodesign","2016/2281","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren","Inkrafttreten der Verordnung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2281&rid=1"]
["2017-01-09","Ökodesign","2016/2282","allgemein","Toleranzen bei Prüfverfahren bei allen bisherigen Ökodesign-Verordnungen außer Verordnungen zur Beleuchtung","Inkrafttreten der Änderungsverordnung (unmittelbare Geltung der Änderungen)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2282&rid=1"]
["2017-01-17","Ökodesign","617/2013","Elektronik","Computer und Computerserver","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:DE:PDF"]
["2017-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","2. Stufe: Haushaltskochmulden ECelectric hob < 200 Wh/kg und EEgas hob > 54 %; Haushaltsdunstabzugshauben EEIhood < 110 und FDEhood > 5","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2017-03-07","Energiekennzeichnung","2017/254","allgemein","Toleranzen bei Prüfverfahren bei allen bisherigen Energiekennzeichnungs-Verordnungen","Inkrafttreten der Änderungsverordnung (unmittelbare Geltung der Änderungen)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0254&rid=1"]
["2017-03-30","Ökodesign","206/2012","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Klimageräte bis 12 kW","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:DE:PDF "]
["2017-04-01","Energiekennzeichnung","2015/1187","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen","1. Stufe Festbrennstoffkessel: A++...G (gemäß Anhang II 1.1); Verbundanlagen: A+++…G","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&qid=1473682248631&from=DE"]
["2017-04-13","Ökodesign","245/2009 u. 2015/1428","Beleuchtung","Gewerbliche Beleuchtung","3. Stufe: Wirkungsgrad von Lampen (Leuchtstofflampen und Metallhalogenidlampen), Lampenlichtstromerhalt und Lampenüberlebensfaktor bei Metallhalogenidlampen, Effizienz von Vorschaltgeräten und Leuchten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20100413&rid=1"]
["2017-05-29","Energiekennzeichnung","392/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0001:0026:DE:PDF"]
["2017-06-11","Ökodesign","548/2014","Transformatoren","Leistungstransformatoren","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1403082761132&from=EN"]
["2017-07-01","Energiekennzeichnung","2015/1187","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen","Weitere Pflichten von Lieferanten (in Bezug auf Werbung und technisches Werbematerial) sowie weitere Pflichten von Händlern von Verbundanlagen (siehe Art. 8.2) ","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&qid=1473682248631&from=DE"]
["2017-08-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","verschärfte Anforderungen an Niedrigverbrauchsmodi sowie Verbrauchsminimierungsfunktion bei Haushaltsdunstabzugshauben","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2017-09-01","Energiekennzeichnung","665/2013","Staubsauger","Staubsauger","2. Stufe: A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:DE:PDF"]
["2017-09-01","Ökodesign","666/2013","Staubsauger","Staubsauger","2. Stufe: Anforderungen an jährlichen Energieverbrauch < 43 kWh/a, Nennleistungsaufnahme < 900 W, Staubaufnahme dpuc ≥ 0,75 und dpuhf ≥ 0,98, weitere Anforderungen an Staubemission, Schallleistungspegel und Motorlebensdauer","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:DE:PDF"]
["2017-09-26","Ökodesign","813/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte","2. Stufe: verschärfte Anforderungen an die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz und an die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz von Kombiheizgeräten","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF"]
["2017-09-26","Energiekennzeichnung","812/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","2. Stufe: A+…F für Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0083:0135:DE:PDF"]
["2017-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","2. Stufe: verschärfte Anforderungen an Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Anforderungen hinsichtlich der Warmhalteverluste von Warmwasserspeichern","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2017-11-01","Ökodesign","932/2012","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswäschetrockner","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:DE:PDF"]
["2018-01-01","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Einzelraumheizgeräte, bei denen es sich nicht um Festbrennstoff-Heizgeräte ohne oder mit offener Abgasführung handelt: A++…G (ausgenommen: Werbung und technisches Werbematerial) (s. Art. 8 Abs. 2)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2018-01-01","Ökodesign","2015/1188","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Ende der Übergangsbestimmung (s. Art. 8); Anforderungen gemäß Anhang II den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad; an Stickoxid-Emissionen; Anforderungen an die Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1188&qid=1473682381147&from=DE"]
["2018-01-01","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","2. Stufe: verschärfte Anforderungen an die Mindestenergieeffizienz von gewerblichen Kühllagerschränken und Schnellkühlern/-frostern (EEI<95)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2018-01-01","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","3. Stufe: Dunstabzugshauben: A++…E","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2018-01-01","Ökodesign","2016/2281","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren","Ende der Übergangsbestimmungen (vgl. Art. 8 Abs. 1); 1. Stufe der Anforderungen an den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad von Luftheizungsprodukten, an den Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad von Kühlungsprodukten, an die Jahresarbeitszahl von Prozesskühlern mit hoher Betriebstemperatur; Anforderungen an die Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2281&rid=1"]
["2018-01-01","Ökodesign","1253/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Lüftungsanlagen","2. Stufe: Wohnraumlüftungsanlagen: u.a. darf der spezifische Energieverbrauch nicht mehr als -20 kWh/(m2 * a) betragen; Nichtwohnraumlüftungsanlagen: verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1253&qid=1425310401561&from=DE"]
["2018-04-01","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Einzelraumheizgeräte, bei denen es sich nicht um Festbrennstoff-Heizgeräte ohne oder mit offener Abgasführung handelt: Kennzeichnungspflicht betrifft auch Werbung technisches Werbematerial (s. Art. 8 Abs. 2)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2018-07-01","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","3. Stufe: verschärfte Anforderungen an die Mindestenergieeffizienz von Verflüssigungszusätzen und Prozesskühler","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2018-08-02","Energiekennzeichnung","665/2013","Staubsauger","Staubsauger","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:DE:PDF"]
["2018-08-02","Ökodesign","666/2013","Staubsauger","Staubsauger","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:DE:PDF"]
["2018-08-22","Ökodesign","2015/1185 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte","Überprüfung, ob für Festbrennstoffkessel eine Zertifizierung durch Dritte vorgenommen werden sollte (s. Art. 7.2)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=DE"]
["2018-08-22","Ökodesign","2015/1189 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel","Überprüfung, ob für Festbrennstoffkessel eine Zertifizierung durch Dritte vorgenommen werden sollte (s. Art. 7.2)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&qid=1473665650261&from=DE"]
["2018-09-01","Ökodesign","244/2009 u. 2015/1428","Beleuchtung","nicht gerichtete Haushaltslampen","6. Stufe: Lampenwirkungsgrad (verschärfte Anforderungen an Klarglaslampen, ausgenommen Klarglaslampen mit Sockel G9- oder R7s)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0244-20090901&rid=1"]
["2018-09-26","Ökodesign","2016/2281","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren","Ende der Übergangsbestimmungen (vgl. Art. 8 Abs. 2); 1. Stufe der Grenzwerte für die Stickoxidemissionen von Luftheizungsgeräten, Wärmepumpen, Komfortkühlern und Raumklimageräten","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2281&rid=1"]
["2018-09-26","Ökodesign","813/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte","3. Stufe: Anforderungen hinsichtlich des Ausstoßes von Stickoxiden","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF"]
["2018-09-26","Ökodesign","813/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:DE:PDF"]
["2018-09-26","Energiekennzeichnung","811/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte und Verbundanlagen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0001:0082:DE:PDF"]
["2018-09-26","Energiekennzeichnung","812/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0083:0135:DE:PDF"]
["2018-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","3. Stufe: verschärfte Anforderungen an die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Anforderungen hinsichtlich des Stickoxidausstoßes","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2018-09-26","Ökodesign","814/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:DE:PDF"]
["2019-01-01","Ökodesign","2015/1188","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1188&qid=1473682381147&from=DE"]
["2019-01-01","Ökodesign","642/2009 u. 801/2013","Elektronik","Fernseher","Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb max. 2 W (mit Ausnahme von HiNA) ","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0801&rid=1"]
["2019-01-01","Energiekennzeichnung","626/2011","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftkonditionierer ≤ 12 kW","Kennzeichnung Luftkonditionierer A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:DE:PDF"]
["2019-01-01","Ökodesign","1275/2008 u. 801/2013","Standby","Standby-, Schein-Aus- und Netzwerkstandby-Verluste ","5. Stufe: Stromverbrauch im vernetzten Bereitschaftsbetrieb max. 2 W (mit Ausnahme von HiNA) ","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20130912&rid=1"]
["2019-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","3. Stufe: Anforderungen Haushaltsbacköfen EEIcavity < 96; Haushaltskochmulden ECelectric hob < 195 Wh/kg und EEgas hob > 55 %; Haushaltsdunstabzugshauben EEIhood < 100 und FDEhood > 8","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2019-04-07","Ökodesign","2019/424","Elektronik","Server und Datenspeicherprodukte ","Inkrafttreten der Verordnung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.DEU"]
["2019-07-01","Energiekennzeichnung","2015/1094","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","2. Stufe: A+++ … G","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&qid=1473750755007&from=DE"]
["2019-07-01","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","4. Stufe:  verschärfte Anforderungen an die Mindestenergieeffizienz von gewerblichen Kühllagerschränken und Schnellkühlern/-frostern (EEI<85)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2019-09-26","Energiekennzeichnung","2015/1187","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen","2. Stufe Festbrennstoffkessel: A+++…D (gemäß Anhang II 1.2) und weitere Pflichten von Händlern von Festbrennstoffkesseln ","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&qid=1473682248631&from=DE"]
["2019-09-26","Energiekennzeichnung","811/2013","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte und Verbundanlagen","2. Stufe: Raumheizung: A+++…D, Warmwasser (bei Kombigeräten): A+…F","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0001:0082:DE:PDF"]
["2019-11-14","Ökodesign","2019/1784","Elektronik","Schweißgeräte","Inkrafttreten der Verordnung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572362284911&uri=CELEX:32019R1784"]
["2019-11-14","Ökodesign","2019/1783","Transformatoren","Leistungstransformatoren","Inkrafttreten der Verordnung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572346127898&uri=CELEX:32019R1783"]
["2019-11-14","Ökodesign","2019/1782","Elektronik","Externe Netzteile","Inkrafttreten der Verordnung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1782&from=EN"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2019","Kühlgeräte","Kühlgeräte","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2016","Kühlgeräte","Kühlgeräte","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2020","Beleuchtung","Lichtquellen","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC#ntr1-L_2019315DE.01023101-E0001"]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2015","Beleuchtung","Lichtquellen","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2021","Elektronik","Elektronische Displays","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2013","Elektronik","Elektronische Displays","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2022","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2017","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2023","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2014","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2019-12-25","Ökodesign","2019/2024","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC "]
["2019-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2018","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","Inkrafttreten","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2020-01-01","Energiekennzeichnung","1062/2010","Elektronik","Fernseher","Kennzeichnung Fernseher A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF"]
["2020-01-01","Ökodesign","2015/1189 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel","Ende der Übergangsbestimmung (s. Art. 8); Anforderungen gemäß Anhang II den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad; an Staubemissionen, an gasförmige organische Verbindungen, an Kohlenmonoxid-Emissionen, an Stickoxid-Emissionen; Anforderungen an die Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&qid=1473665650261&from=DE"]
["2020-01-01","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","4. Stufe: Dunstabzugshauben: A+++…D","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2020-01-01","Ökodesign","1253/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Lüftungsanlagen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1253&qid=1425310401561&from=DE"]
["2020-01-01","Energiekennzeichnung","1254/2014","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Wohnraumlüftungsgeräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.DEU"]
[{"$f":"TODAY()","v":"2020-05-18"},null,null,null,null,"HEUTE"]
["2020-03-01","Ökodesign","2019/424","Elektronik","Server und Datenspeicherprodukte ","1. Stufe: Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad und den Leistungsfaktor von Netzteilen für Server und Online-Datenspeicherprodukte, Anforderungen an die Materialeffizienz, Datenspeichervorrichtungen, an die Energieeffizienz und Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.DEU"]
["2020-07-28","Energiekennzeichnung","2015/1094","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1094&qid=1473750755007&from=DE"]
["2020-07-28","Ökodesign","2015/1095 ","Kühlgeräte","Gewerbliche Kühllagerschränke","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1095"]
["2021-01-01","Energiekennzeichnung","65/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&qid=1393246253348&from=DE"]
["2021-01-01","Ökodesign","2016/2281","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren","2. Stufe der Anforderungen an den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad von Luftheizungsprodukten, an den Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad von Kühlungsprodukten, an die Jahresarbeitszahl von Prozesskühlern mit hoher Betriebstemperatur; 2. Stufe der Grenzwerte für die Stickoxidemissionen von Luftheizungsgeräten; weitere Anforderungen an die Produktinformation","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2281&rid=1"]
["2021-01-01","Ökodesign","2019/1784","Elektronik","Schweißgeräte","Anforderungen an die Ressourceneffizienz der Schweißgeräte: Verfügbarkeit von Ersatzteilen für min. 10 Jahre nach Herstellung des letzten Exemplars, Bereitstellung von Informationen zur Reparatur und Wartung, Höchstlieferzeit für Ersatzteile von 15 Tagen nach Bestellung, Anzeigepflicht des Werkstoff Verbrauchs auf Display","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572362284911&uri=CELEX:32019R1784"]
["2021-01-01","Ökodesign","2019/1784","Elektronik","Schweißgeräte","Informationsanforderungen: für min. 10 Jahre nach Inverkehrbringen des ersten Exemplars sind dem Endnutzer und Installateuren Anleitungen und Informationen auf frei zugänglichen Internetseiten bereitzustellen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572362284911&uri=CELEX:32019R1784"]
["2021-02-20","Ökodesign","66/2014","Küchengeräte","Haushaltsbacköfen, -kochmulden und Dunstabzugshauben","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0066&rid=2"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/424","Elektronik","Server und Datenspeicherprodukte ","2. Stufe: Anforderungen an die Verfügbarkeit von Firmware","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.DEU"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/2019","Kühlgeräte","Kühlgeräte","1. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz, an die Funktionen, an die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Energiekennzeichnung","2019/2016","Kühlgeräte","Kühlgeräte","Kennzeichnung Kühlgeräte A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/2021","Elektronik","Elektronische Displays","1. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz, die Funktionen, die Kennzeichnung von Kunststoffkomponenten, die Kennzeichnung mit enem Cadmium-Logo, die Verwendung halogenierter Flammschutzmittel, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Energiekennzeichnung","2019/2013","Elektronik","Elektronische Displays","Kennzeichnung Displays A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/2022","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","1. Stufe: Anforderungen an die Programme, die Energieeffizienz, die Funktionen, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Energiekennzeichnung","2019/2017","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Kennzeichnung Haushaltsgeschirrspüler A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/2023","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","1. Stufe: Anforderungen an die Programme, die Energieeffizienz, die Programmdauer, den Wasserverbrauch, die Leistungsaufnahme, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Energiekennzeichnung","2019/2014","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","Kennzeichnung Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-03-01","Ökodesign","2019/2024","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","1. Stufe: Anforderungen an die Programme, die Energieeffizienz, die Funktionen, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC "]
["2021-03-01","Energiekennzeichnung","2019/2018","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","Kennzeichnung Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-07-01","Ökodesign","548/2014","Transformatoren","Leistungstransformatoren","2. Stufe: verschärfte Mindestanforderungen an die Energieleistung oder -effizienz von Mittelleistungstransformatoren und an die Energieeffizienz von Großleistungstranformatoren","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&qid=1403082761132&from=EN"]
["2021-07-01","Ökodesign","2019/1781","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren ","1. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Dreiphasenmotoren mit Nennausgangsleistung min. 0,75 kW und max. 1000 kW gemäß  IE3 und Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Dreiphasenmotoren mit Nennausgangsleistung min. 0,12 kW und max. 0,75 kW gemäß IE2, Produktinformation","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572250383740&uri=CELEX:32019R1781"]
["2021-07-01","Ökodesign","2019/1781","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Drehzahlregelungen ","Anforderungen an die maximalen Leistungsverluste von Drehzahlregelungen gemäß Effizienzniveau IE2","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572250383740&uri=CELEX:32019R1781"]
["2021-07-01","Ökodesign","2019/1783","Transformatoren","Leistungstransformatoren","2. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieleistung oder -effizienz von Mittelleistungstransformatoren und an die Energieeffizienz von Großleistungstranformatoren; Anforderungen an die Produktinformation","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572346127898&uri=CELEX:32019R1783"]
["2021-09-01","Ökodesign","2019/2020","Beleuchtung","Lichtquellen","Mindestanforderungen an die Höchstwerte für die Leistungsaufnahme, die Energieeffizienz,  die Farbwiedergabe, den Verschiebungsfaktor, den Lichtstromerhalt, den Lebensdauerfaktor, die Farbkonsistenz und die Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC#ntr1-L_2019315DE.01023101-E0001"]
["2021-09-01","Energiekennzeichnung","2019/2015","Beleuchtung","Lichtquellen","Kennzeichnung Lichtquellen A…G","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2021-12-25","Ökodesign","2019/2019","Kühlgeräte","Kühlgeräte","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2022-01-01","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Festbrennstoff-Heizgeräte ohne oder mit offener Abgasführung: A++…G (ausgenommen: Werbung und technisches Werbematerial) (s. Art. 8 Abs. 3)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2022-01-01","Ökodesign","2015/1185 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte","Ende der Übergangsbestimmung (s. Art. 8); Anforderungen gemäß Anhang II an den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad; an Staubemissionen, an gasförmige organische Verbindungen (OGC), an Kohlenmonoxid-Emissionen (CO), an Stickoxid-Emissionen (NOX); Anforderungen an die Produktinformationen","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=DE"]
["2022-01-01","Ökodesign","2015/1189 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&qid=1473665650261&from=DE"]
["2022-01-01","Energiekennzeichnung","2015/1187","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&qid=1473682248631&from=DE"]
["2022-01-01","Ökodesign","2016/2281","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2281&rid=1"]
["2022-03-01","Ökodesign","2019/424","Elektronik","Server und Datenspeicherprodukte ","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.DEU"]
["2022-04-01","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Festbrennstoff-Heizgeräte ohne oder mit offener Abgasführung: Kennzeichnungspflicht betrifft auch Werbung technisches Werbematerial (s. Art. 8 Abs. 3)","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2022-11-14","Ökodesign","2019/1782","Elektronik","Externe Netzteile","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1782&from=EN"]
["2022-11-14","Ökodesign","2019/1782","Elektronik","Externe Netzteile","Anforderungen an die max. Leistungsaufnahme bei Nulllast, durchschnittliche mind. Effizienz im Betrieb und Produktinformationen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1782&from=EN"]
["2022-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2013","Elektronik","Elektronische Displays","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2023-01-01","Ökodesign","2019/1784","Elektronik","Schweißgeräte","1. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz der Stromquelle (80-85 %) und an die max. Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand für Schweißgeräte (50 W)","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572362284911&uri=CELEX:32019R1784"]
["2023-01-01","Ökodesign","2019/424","Elektronik","Server und Datenspeicherprodukte ","2. Stufe: Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad und den Leistungsfaktor von Netzteilen für Server und Online-Datenspeicherprodukte","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.DEU"]
["2023-03-01","Ökodesign","2019/2021","Elektronik","Elektronische Displays","2. Stufe: Anforderungen an Höchstwerte für den Energieeffizienzindex im Ein-Zustand","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2023-07-01","Ökodesign","2019/1781","Motoren, Pumpen, Ventilatoren","Elektromotoren ","2. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Dreiphasenmotoren mit Nennausgangsleistung min. 0,12 kW und max. 1000 kW und von Einphasenmotoren mit Nennausgangsleistung min. 0,12 kW gemäß IE2 und Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Dreiphasenmotoren mit Nennausgangsleistung min. 75 kW und max. 200 kW gemäß IE4, Produktinformation","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572250383740&uri=CELEX:32019R1781"]
["2023-07-01","Ökodesign","2019/1783","Transformatoren","Leistungstransformatoren","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572346127898&uri=CELEX:32019R1783"]
["2023-09-01","Ökodesign","2019/2024","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","2. Stufe: Anforderungen an die Energieeffizienz","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC "]
["2023-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2017","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2023-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2014","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2023-12-25","Ökodesign","2019/2024","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0313.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC "]
["2023-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2018","Kühlgeräte","Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2024-01-01","Energiekennzeichnung","2015/1186 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Einzelraumheizgeräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&qid=1473678177634&from=DE"]
["2024-01-01","Ökodesign","2015/1185 ","Heizen, Lüften, Kühlen (Gebäudetechnik)","Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte","Überprüfung","http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=DE"]
["2024-03-01","Ökodesign","2019/2019","Kühlgeräte","Kühlgeräte","2. Stufe: Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und an die Funktionen","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2024-03-01","Ökodesign","2019/2022","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","2. Stufe: Anforderungen an die Energieeffizienz","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2024-03-01","Ökodesign","2019/2023","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","2. Stufe: Anforderungen an die Energieeffizienz","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2024-11-14","Ökodesign","2019/1784","Elektronik","Schweißgeräte","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572362284911&uri=CELEX:32019R1784"]
["2024-12-25","Ökodesign","2019/2020","Beleuchtung","Lichtquellen","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC#ntr1-L_2019315DE.01023101-E0001"]
["2024-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2015","Beleuchtung","Lichtquellen","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2025-12-25","Energiekennzeichnung","2019/2016","Kühlgeräte","Kühlgeräte","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2025-12-25","Ökodesign","2019/2021","Elektronik","Elektronische Displays","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2025-12-25","Ökodesign","2019/2022","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltsgeschirrspüler","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0267.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]
["2025-12-25","Ökodesign","2019/2023","Waschen, Spülen, Trocknen","Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner","Überprüfung","https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.DEU&toc=OJ:L:2019:315:TOC"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}